化隆县2020年第四季度水质检测结果公示

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 水分类 | 采样地址 | 合格项目 | 不合格项目 |
| 末梢水 | 金源乡土哇仓村 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、余氯、铬(六价)、氨氮等15项 | 无 |
| 末梢水 | 金源乡阿吾卜具村 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、余氯、铬(六价)、氨氮等15项 | 无 |
| 末梢水 | 巴燕镇克麻村 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、余氯、铬(六价)、氨氮等15项 | 无 |
| 末梢水 | 巴燕镇上圈村 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、余氯、铬(六价)、氨氮等15项 | 无 |
| 末梢水 | 谢家滩乡九道湾村 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、余氯、铬(六价)、氨氮等15项 | 无 |
| 末梢水 | 谢家滩乡牙合村 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、余氯、铬(六价)、氨氮等15项 | 无 |
| 末梢水 | 甘都镇西滩村 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、余氯、铬(六价)、氨氮等15项 | 无 |
| 末梢水 | 甘都镇关巴村 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、余氯、铬(六价)、氨氮等15项 | 无 |
| 末梢水 | 塔加乡拉卡村 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、余氯、铬(六价)、氨氮等15项 | 无 |
| 末梢水 | 塔加乡曹旦麻村 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、余氯、铬(六价)、氨氮等15项 | 无 |
| 末梢水 | 初麻乡主庄村 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、余氯、铬(六价)、氨氮等15项 | 无 |
| 末梢水 | 初麻乡扎西庄村 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、余氯、铬(六价)、氨氮等15项 | 无 |
| 末梢水 | 石大仓乡大岭村 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、余氯、铬(六价)、氨氮等15项 | 无 |
| 末梢水 | 石大仓乡文家山村 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氯化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、余氯、铬(六价)、氨氮等15项 | 氟化物（mg/L  1.13） |
| 末梢水 | 二塘乡庄子湾村 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、余氯、铬(六价)、氨氮等15项 | 无 |
| 末梢水 | 二塘乡大塘村 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、余氯、铬(六价)、氨氮等15项 | 无 |
| 末梢水 | 昂思多镇山卡拉村 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、余氯、铬(六价)、氨氮等15项 | 无 |
| 末梢水 | 昂思多镇五道岭村 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、余氯、铬(六价)、氨氮等15项 | 无 |
| 末梢水 | 扎巴镇南滩村 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、余氯、铬(六价)、氨氮等15项 | 无 |
| 末梢水 | 扎巴镇扎拉毛村 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、余氯、铬(六价)、氨氮等15项 | 无 |
| 末梢水 | 查甫乡查一村 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、余氯、铬(六价)、氨氮等15项 | 无 |
| 末梢水 | 查甫乡东台村 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、余氯、铬(六价)、氨氮等15项 | 无 |
| 末梢水 | 雄先乡东朋村 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、余氯、铬(六价)、氨氮等15项 | 无 |
| 末梢水 | 雄先乡主洞村 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、余氯、铬(六价)、氨氮等15项 | 无 |
| 末梢水 | 牙什尕镇园艺场村 | 色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物，PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、余氯、铬(六价)、氨氮等15项 | 无 |
| 末梢水 | 牙什尕镇拉公麻村 | 色度、PH、氯浊度、嗅和味、肉眼可见物，化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、余氯、铬(六价)、氨氮等15项 | 无 |
| 末梢水 | 阿什努乡拉卡村 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、余氯、铬(六价)、氨氮等15项 | 无 |
| 末梢水 | 阿什努乡羊隆村 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、余氯、铬(六价)、氨氮等15项 | 无 |
| 末梢水 | 沙连堡乡关巴湾村 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、余氯、铬(六价)、氨氮等15项 | 无 |
| 末梢水 | 沙连堡乡冶一村 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、余氯、铬(六价)、氨氮等15项 | 无 |
| 末梢水 | 德恒隆乡哇加滩村 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、余氯、铬(六价)、氨氮等15项 | 无 |
| 末梢水 | 德恒隆乡亚曲村 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、余氯、铬(六价)、氨氮等15项 | 无 |
| 末梢水 | 群科镇邮电村 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、余氯、铬(六价)、氨氮等15项 | 无 |
| 末梢水 | 群科镇日兰村 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、余氯、铬(六价)、氨氮等15项目 | 无 |
| 末梢水 | 巴燕镇县城东门（东） | 总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、阴离子合成洗涤剂、铬(六价)、氨氮等17项 | 菌落总数(CFU/mL)100/ 128 |
| 末梢水 | 巴燕镇西下村（南） | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、阴离子合成洗涤剂、铬(六价)、氨氮等18项 | 无 |
| 末梢水 | 巴燕镇县城西门（西） | 总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、阴离子合成洗涤剂、铬(六价)、氨氮等17项 | 菌落总数(CFU/mL)100/ 114 |
| 末梢水 | 巴燕镇县城北环路（北） | 总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、阴离子合成洗涤剂、铬(六价)、氨氮等17项 | 菌落总数(CFU/mL)100 /132 |
| 末梢水 | 巴燕镇县城中医院旁（中） | 总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、阴离子合成洗涤剂、铬(六价)、氨氮等17项 | 菌落总数(CFU/mL)100 /140 |